|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПЛАН ЗАСТРОЙКИ**

**по компетенции**


**«Сухое строительство и штукатурные работы»**

**Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»**

**Алтайского края**

2025 г.

Актуальный план застройки для проведения чемпионата



План застройки утвержден главным экспертом площадки.

Для организации работы площадки во время проведения Чемпионата гарантированы нормативные условия работы лиц, задействованных в мероприятии.

- Обеспечены требуемые условия работы участников;

- Обеспечены условия для объективного судейства экспертной группы;

- Обеспечены условия работы волонтеров, поддерживающих санитарный порядок внутри площадки;

-Обеспечены безопасность окружающих (гостей, посетителей, представителей СМИ и т.д.)

Для успешного проведения мероприятия на конкурсной площадке предусмотрен водопровод, водоотведение, электроснабжение и освещение, отопление, санитарные комнаты. Комната участников и комната экспертов расположены этом же здании, находятся в шаговой доступности на втором этаже. Комната главного эксперта размещается в комнате экспертов.

В данной компетенции используются материалы и технологии, называемые в строительстве «Сухой способ отделки помещений». На конкурсной площадке соблюдается нормальный температурно-влажностный режим, температура окружающего воздуха не ниже +15С˚, а влажность воздуха не превышает 60% согласно требованиям компетенции.

Электроснабжение обеспечиваться системой заземления, а приборы защищены от влаги.

Освещение соответствует средней горизонтальной освещенности 403лк по всей площади.

Согласно общепринятым правилам, площадка для проведения соревнований разбита на рабочие участки.

Для безопасного передвижения и удобства гостей, посетителей мероприятия, а также для обеспечения оптимального обзора и контроля всех соревнующихся площадок, экспертной группой проход по центру площадки 1000 мм.

Внутри площадки:

* Размер рабочей зоны конкурсанта 4,0 х 4,0 м
* Вокруг рабочей зоны сделана разметка. Толщина разметочной линии не входит в размер рабочей зоны. Все расходные материалы и инструменты, согласно ИЛ, расположены на площадке.
* Между рабочими зонами оборудованы проходы 800мм;
* Широкий проход в середине, между рабочими зонами 1000 мм.
* Полоса безопасности по периметру рабочих участков (отступ от стен или ограждения) 500 мм;

Рабочая площадка прямоугольной формы с двумя рядами рабочих участков и проходом между ними. В торце площадки расположена техническая зона для перемещения и складирования материалов, инструментов и приспособлений. Там же расположен водопровод с центральным водоснабжением и канализацией. Для удобства участников и своевременного обеспечения их водой поставлены дополнительно бочки.

В середине площадки зона зрителей и зона работы экспертов, здесь же предусмотрена брифинг зона.

Внутри рабочей зоны:

* Сборка конструкции выполняется на подиуме. Размер подиума 1500х1500 мм Подиум изготавливается из влагостойкой фанеры или плиты OSB. Опоры равномерно распределены по всей площади подиума (см. Предлагаемая сборка Подиума).
* Все инструменты, оборудование, в том числе и личный инструмент конкурсанта, расходные материалы для выполнения конкурсного задания находятся внутри рабочей зоны конкурсанта.

Предлагаемая сборка Подиума, размер 1500х1500

